\ANG{
%
% Anwendung von Tangentenkonstruktionen
%
\begin{enumerate}
    \item
    Zeichne einen Kreis $k$ mit dem Radius 4\,cm und in diesen Kreis
    eine Sehne $s$ der L"ange 7\,cm.
    Konstruiere nunmehr alle Sekanten durch $k$, die mit $s$ einen
    Winkel von 70$^o$ einschlie"sen und die L"ange 5\,cm besitzen.
    (S"amtliche Konstruktionslinien
    m"ussen deutlich erkennbar sein!)
    \item
    Schreibe kurz (evtl. stichpunktartig) die einzelnen Konstruktionsschritte
    auf.
\end{enumerate}
%
}
\LSG{ - - - }
}
