\ANG{
In der Seefahrt verwendet man die L"angeneinheit {\bf Seemeile} und die
Geschwindigkeitseinheit {\bf Knoten}. Dabei gilt
\[ 1\,{\rm Seemeile}=1\,{\rm sm}=1852\,{\rm m}\qquad\text{und}\qquad
   1\,{\rm Knoten}=1\,{\rm kn}=1\,\RFRAC{sm}{h}\,.\]
Rechne die Geschwindigkeit $72\,$kn in die Einheiten $\D\RFRAC{km}{h}$ und
$\D\RFRAC{m}{s}$ um.
}
\LSG{
$72\,\RFRAC{sm}{h}=72\cdot 1852\,\RFRAC{m}{h}=133\,344\,\RFRAC{m}{h}=
  133{,}344\,\RFRAC{km}{h}=13\,334\,400\,\mathrm{cm}:3600\,\mathrm{s}=37{,}04\,\RFRAC{m}{s}$
}
