\ANG{
Zur Bestimmung der Meerestiefe sendet ein Schiff im
Ultraschallbereich einen einzelnen Ton in Richtung des
Meeresbodens aus und misst die Zeit, bis das Echo vom Meeresboden
wieder zur"uckgeworfen wurde. (Man nennt dies Echolot.)\\
Die Geschwindigkeit des Signals im Wasser betr"agt
$1480\,\RFRAC{m}{s}$. Das Echo wird nach $0{,}4\,\mathrm{s}$ vom Schiff
registriert. Berechne die Tiefe des Meeres an dieser Stelle.}

\LSG{$296$\,m }
