\ANG{
%
% Anwendung der Tangentenkonstruktion
%
\begin{minipage}[t]{9cm}
Eine Ecke einer Rasenfl"ache, an der die geraden R"ander
einen Winkel von $70^\circ$
einschlie"sen, soll durch einen Kreisbogen (Radius $r =$ 4\,m) so
abgerundet werden, da"s beide R"ander ohne Knick in den Kreisbogen
"ubergehen. (Siehe Skizze rechts!)
\begin{enumerate}
\item
  Konstruiere den Kreismittelpunkt $M$, die Ber"uhrpunkte $T_1$ und $T_2$
  und den Rand der Rasenfl"ache an dieser Ecke im Ma"sstab 1\,:\,100.
\item
  Begr"unde die wichtigsten Konstruktionsschritte.
\end{enumerate}
\end{minipage}
\hfill \raisebox{-5.5cm}{
\begin{minipage}[t]{5cm}
  \beginpicture
    \setcoordinatesystem units <1mm, 1mm>
    \setsolid 
    \put {\circle*{3}} [Bl] at  20  0
    \put {\circle*{3}} [Bl] at  20 16
    \put {\circle*{3}} [Bl] at  35.5 20
    \put {$T_2$} at 20 -4
    \put {$M$} at  20 20
    \put {$T_1$} at  39.3 20
    \plot  0  0  40  0  29 50  /
    \setdashes 
    \circulararc  100 degrees from 20 0 center at  20 16
  \endpicture
\end{minipage}}
%
}
\LSG{\mbox{}
}
