\ANG{
%Strahlensatz
In der folgenden (nicht ma"sstabsgetreuen) Figur gilt $ED||AB$.\\
\begin{minipage}{8cm}

Gegeben sind die Streckenl"angen:\\
$\overline{AB} = 6,0\, \rm cm$\\
$\overline{ED} = 2,0\, \rm cm$\\
$\overline{EB} = 6,7\, \rm cm$\\
$\overline{FD} = 1,4\, \rm cm$\\
$\overline{AE} = 4,7\, \rm cm$\\
$\overline{BC} = 8,2\, \rm cm$\\
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}{7cm}
\beginpicture
\setcoordinatesystem units <0.6mm,0.6mm> point at 0 0
\setplotarea x from -5 to 63, y from -8 to 75
\unitlength0.6mm
%\large

\setlinear
\plot 0 0 60 0 /
\plot 0 0 15 68 /
\plot 0 0 30.5 45 /
\plot 60 0 15 68 /
\plot 60 0 10 45 /
\plot 10 45 30 45 /

\put {A} at -2 -2
\put {B} at 63 -2
\put {C} at 15 71
\put {D} at 34 47
\put {E} at 7 45
\put {F} at 23 28

\endpicture
\end{minipage}

\normalsize

Berechne die Streckenl"angen $\overline{AF}$, $\overline{BF}$, $\overline{CD}$
und $\overline{AC}$!\\
}
\LSG{ $\overline{AF} = 4,2\, \rm cm$; $\overline{BF} \approx 5,0\, \rm cm$; 
$\overline{CD} \approx 2,7\, \rm cm$; $\overline{AC} \approx 7,0\, \rm cm$ }
