\ANG{
\begin{minipage}[t]{8cm}
Von einem Holz\-w"ur\-fel mit der Kan\-ten\-l"an\-ge $10,0\, \rm cm$ wird 
ein St"uck
abges"agt (vgl. Abbildung).\\
Berechne den Fl"acheninhalt der (schraffierten) Schnittfl"ache!
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{6cm}
\makebox[0cm]{}\\[-10mm]
\beginpicture

\setcoordinatesystem units <1mm,1mm> point at 0 0
\setplotarea x from -5 to 55, y from -8 to 50
\unitlength1mm

\putrectangle corners at 0 0 and 30 30

\setlinear
\plot 0 30 10 40 /
\plot 30 30 40 40 /
\plot 40 40 40 10 /
\plot 10 40 40 40 /
\plot 30 0 40 10 /

\setdashes <0.6mm>
\setlinear
\plot 0 0 10 10 /
\plot 10 10 40 10 /
\plot 10 10 10 40 /

\put {A} at -2 -2
\put {B} at 31 -2
\put {C} at 42 10
\put {D} at 7 11
\put {E} at -2 30
\put {F} at 33 29
\put {G} at 42 41
\put {H} at 7 41

\setsolid
\setlinear
\plot 0 30 30 0 /
\plot 30 0 40 40 /
\plot 40 40 0 30 /

\setlinear
\setshadegrid span <2.5pt>
\vshade 0 30 30 30 0 37.5 40 40 40 /
\endpicture
\end{minipage}
}
\LSG{ $A \approx 86,6\, \rm cm^2$ }