\ANG{
\begin{minipage}[t]{9cm}
Schraubenmuttern besitzen die Form eines geraden, regelm"a"sigen,
sechsseitigen Prismas aus dem ein Zylinder herausgebohrt wurde.
Zur Fertigung einer bestimmten Sorte von Schraubenmuttern
verwendet man Hohlzylinder aus Metall
(Durchmesser au"sen: $d_A = 2{,}2 \, \rm cm$; innen: $d_I = 0{,}8 \, \rm cm$;
H"ohe $h = 0{,}9 \, \rm cm$), die entsprechend zurechtgefr"ast werden
(vgl. Abbildung).\\
Berechnen Sie die Masse einer Mutter aus Messing (Dichte $\varrho = 8{,}4
\frac{\rm g}{\rm cm^3}$).
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{5cm}
\makebox[0cm]{}\\
\beginpicture

\setcoordinatesystem units <0.9mm,0.9mm> point at 0 0
\setplotarea x from -25 to 25, y from -25 to 25
\unitlength0.9mm
\normalsize

\setdashes<1mm>
\circulararc 360 degrees from 25 0 center at 0 0

\setsolid
\circulararc 360 degrees from 15 0 center at 0 0

\setlinear
\plot 25 0 12.5 21.65 -12.5 21.65 -25 0 -12.5 -21.65 12.5 -21.65 25 0 /

\endpicture
\end{minipage}


}
\LSG{
ca. $20 \, \rm g$
}