\ANG{
%
%
%
%\begin{minipage}[t]{9cm}
\EPSR{8.5cm}{10ga038}{5cm}{}{
\PSFM{A}{A} \PSFM{b}{$b$} \PSFM{l}{$l$} \PSFM{B}{B} 
\PSFM{h}{$h$} \PSFM{C}{C} \PSFM{D}{D} \PSFM{E}{E} \PSFM{F}{F} 
\PSFM{G}{G} \PSFM{H}{H} \PSFM{K}{K} \PSFM{P}{P} \PSFM{Q}{Q} 
}{
Gegeben ist ein gerader Kreiskegel mit dem Radius $R=a$ und der 
H"ohe $H=\frac{4}{3}a$.
\begin{enumerate}
\item  Berechnen Sie die L"ange einer Mantellinie in Abh"angigkeit von $a$!
\item  Beim Abwickeln des Kegelmantels entsteht ein Kreissektor. Berechnen
  Sie den Mittelpunktswinkel des Kreissektors!
\item  Aus dem Kegel wird ein Zylinder mit der H"ohe $h=a$ herausgebohrt (s. Skizze!).
  Berechnen Sie das Volumen des Zylinders in Abh"angigkeit von $a$!
\end{enumerate}
}
%\end{enumerate}
%\end{minipage}
%\hspace{0.5cm}
%\raisebox{-6cm}{\begin{minipage}[t]{7cm}
%\setlength{\unitlength}{5mm}
%\begin{picture}(14,14)
%\thicklines
%\put(0,2){\line(1,0){12}}
%\put(12,2){\line(-3,5){6}}
%\put(6,12){\line(-3,-5){6}}
%\thinlines
%\put(3,2.1){\line(1,0){6}}
%\put(3,2.1){\line(0,1){4.9}}
%\put(3,7){\line(1,0){6}}
%\put(9,7){\line(0,-1){4.9}}
%\multiput(6,2)(0,0.4){25}{\line(0,1){0.3}}
%\put(8.5,1){\vector(-1,0){2.5}}
%\put(9.5,1){\vector(1,0){2.5}}
%\put(8.7,0.8){R}
%\put(12.2,3.8){\vector(0,-1){1.8}}
%\put(12.2,5.2){\vector(0,1){1.8}}
%\put(12,4.2){h}
%\put(13.3,6){\vector(0,-1){4}}
%\put(13.3,8){\vector(0,1){4}}
%\put(13,6.7){H}
%\end{picture}
%\end{minipage}}
%
%\medskip
}
\LSG{
  (a):~$\frac{5}{3}a~~(b):~216^\circ~~(c):~\frac{\pi}{16}a^3$
  }
