\ANG{
%

%
F"ur den Bau eines Hauses ist eine Fachwerkkonstruktion im Giebel geplant.
Berechne die L"ange der Balken $b_1$ und $b_2$ aus den gegebenen Gr"o"sen 
($a=18$m, $b=5$ m, $c=4$ m und $d=8,1$m).

\begin{minipage}[t] {9 cm}
\beginpicture
\setcoordinatesystem units <1mm,1mm> point at 0  0
\setplotarea x from 0 to 80, y from 0 to 50
\plot     0     0    75    0     50        35       0          0   /    % Dachkontur
\plot   30  21    30   28    33.33   28     33.33  23.33  / % Schlot
\plot   50    0    50   35  / % Hoehe
\setplotsymbol( {\circle*{2}} [Bl])
\plot   65    0    65   14    20  14   /  % Balken
\setplotsymbol ({\fontsize{5}{7}\selectfont})
\setdashes 
\plot   75    0     80    0  /   
\plot   50   35    80   35 /
\betweenarrows {\makebox[10pt]{$d$}}       from  79  0  to  79   35 
\plot     0    0       0     -5   /
\plot    50  0      50    -5   /
\plot    75  0      75    -5   /
\plot    65  0      65    -5   /
\betweenarrows {\makebox[10pt]{$a$}}       from   0   -4  to  50   -4   
\betweenarrows {$b$}       from  50  -4  to  65  -4    
\arrow <1mm> [0.65,1.5]     from 73   -4 to  74.5   -4
\arrow <1mm> [0.65,1.5]     from 67   -4 to  65.5   -4
\put {$c$} at 70 -4    
\put {$b_1$} at 68    7
\put {$b_2$} at 46  17
\endpicture

\end{minipage}

}
\LSG{        
$b_1=3,6 {\rm m} $, $b_2=15 {\rm m} $
}










