\ANG{
\begin{minipage}[t]{8cm}
Die Seitenteile eines Regals sind $1,80 \, \rm m$ bzw. $1,50 \, \rm m$
lang. Zur Stabilisierung des Regals sollen zwei Diagonalstreben
festgeschraubt werden. Bestimme die H"ohe $h$, in der sich die beiden
Streben treffen.
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{6cm}
\makebox[0cm]{}\\
\beginpicture
\setcoordinatesystem units <1mm,1mm> point at 0 0
\setplotarea x from -5 to 55, y from -5 to 40
\unitlength1mm

\setlinear
\plot -5 0 55 0 /
\plot 0 0 50 30 /
\plot 0 40 50 0 /
\linethickness1mm
\putrule from  0 0 to 0 40 
\putrule from 50 0 to 50 30 

\setdots <1mm>
\plot 28.57 17.14 28.57 0 /

\put {$h$} at 26 8.6

\endpicture
\end{minipage}

}
\LSG{ 
$h \approx 82 \, \rm cm$ 
}
