\ANG{
\begin{minipage}[t]{9cm}
%Sinussatz; BIGTEX verwenden
Vom Punkt T der Talstation einer Tragseilbahn aus sieht man den Gipfel G 
eines Berges unter dem H"ohenwinkel $\alpha = 60^o$.\\
Die Seilbahn f"ahrt zun"achst $a=994\, \rm m$ weit unter einem Steigungswinkel 
von $\beta = 30^o$ zur Mittelstation M.
Dort ist der Winkel $\gamma = \angle GMT = 135^o$, wobei die Punkte
T, M und G in einer vertikalen Ebene liegen.\\
Wie hoch liegt der Gipfel G im Vergleich zur Talstation T?
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{6cm}
\makebox[0cm]{}\\
\beginpicture

\setcoordinatesystem units <0.9mm,0.9mm> point at 0 0
\setplotarea x from -5 to 45, y from -10 to 60
\unitlength0.9mm

\footnotesize

\setlinear
\plot  0 0 19.1 11 30.1 52.1  /
\plot  0 0 40 0 /

\setdashes
\plot 30.1 52.1 0 0 /
        
\setsolid

\circulararc 60 degrees from 6 0 center at 0 0
\circulararc 30 degrees from 10 0 center at 0 0
\circulararc 135 degrees from 20.17 15 center at 19.1 11

\put {$\alpha$} at 4 1
\put {$\beta$} at 8 2
\put {$\gamma$} at 17 12
\put {T} at -2 -2
\put {G} at 32 54
\put {M} at 21 10
\put {a} at 10 8

\endpicture
\end{minipage}

\normalsize
}
\LSG{
$2352\, \rm m$
}
