\ANG{
%%\item
%
% Zylinder- und Kegeloberflaeche
%
\begin{minipage}[t]{8cm}
Berechnen Sie den Oberfl"acheninhalt des K"orpers, der entsteht, wenn
die Figur um die Achse $a$ rotiert!
\end{minipage}
\hfill
\raisebox{-25mm}{\begin{minipage}{7cm}
\beginpicture

\setcoordinatesystem units <1mm,1mm> point at 0 0
\setplotarea x from 0 to 30, y from 0 to 65
\unitlength1mm

\footnotesize

\setlinear
\plot 20 10 9 15 9 62 20 45 20 10 /

\setdashpattern <3mm,1mm,0.5mm,1mm>
\setlinear
\plot 20 5 20 65 /

\setdashes
\setlinear
\plot 9 15 22 15 /

\setsolid

\put{$a$} at 20 2
\put{1} at 22 13
\put{6} at 22 30
\put{10} at 7 38
\put{$\sqrt{10}$} at 13 10

\endpicture
\end{minipage} }

}
\LSG{ $O = (75 + 3\sqrt{10}) \cdot \pi$ }
