\ANG{
%
%%\item
%
%\begin{minipage}[t]{9cm}
%Aus einem Blech werden kreisf"ormige L"ocher im abgebildeten ''hexagonalen''
%Muster ausgestanzt (d.h Mittelpunkte benachbarter Kreise bilden
%gleichseitige Dreiecke).
%Der Mittenabstand von zwei benachbarten  
%L"ochern betr"agt $d_1=12 {\rm mm}$, der Lochdurchmesser 
%$d_2=9 {\rm mm}$. Wieviele Prozent des Gewichts werden eingespart?
%Hinweis: Es soll vorausgesetzt werden, dass das Blech so gro"s ist, dass
%es gleichg"ultig ist, wie der Rand angeschnitten wird.
%\end{minipage}
%\hskip 0.5 cm
%\begin{minipage}[t]{5cm}
%\BILD{j10}{10in047.pcx}
%\end{minipage}
\EPSR{9cm}{10in047}{6cm}{}{}{
Aus einem Blech werden kreisf"ormige L"ocher im abgebildeten ''hexagonalen''
Muster ausgestanzt (d.h Mittelpunkte benachbarter Kreise bilden
gleichseitige Dreiecke).
Der Mittenabstand von zwei benachbarten  
L"ochern betr"agt $d_1=12 {\rm mm}$, der Lochdurchmesser 
$d_2=9 {\rm mm}$. Wieviele Prozent des Gewichts werden eingespart?
Hinweis: Es soll vorausgesetzt werden, dass das Blech so gro"s ist, dass
es gleichg"ultig ist, wie der Rand angeschnitten wird.
}
}
\LSG{        
Man betrachtet ein gleichseitiges Dreieck, gebildet von den Mittelpunkten
dreier benachbarter L"ocher. Ergebnis: $51 \%$
}
