\ANG{
%
%%\item
%
%\begin{minipage}[t]{9cm}
\EPSR{9cm}{10in049}{5cm}{}{}{
Aus einem Blech werden kreisf"ormige L"ocher im abgebildeten ''quadratischen''
Muster ausgestanzt (d.h Mittelpunkte benachbarter Kreise bilden
Quadrate).
Der Mittenabstand von zwei benachbarten  
L"ochern betr"agt $d_1=12 {\rm mm}$, der Lochdurchmesser 
$d_2=9 {\rm mm}$. Wieviele Prozent des Gewichts werden eingespart?
Hinweis: Es soll vorausgesetzt werden, dass das Blech so gro"s ist, dass
es gleichg"ultig ist, wie der Rand angeschnitten wird.
}
%\end{minipage}
%\hskip 0.5 cm
%\begin{minipage}[t]{5cm}
%\BILD{j10}{10in049.pcx}
%\end{minipage}

}
\LSG{        
Man betrachtet ein Quadrat, gebildet von den Mittelpunkten
von vier benachbarten L"ochern. Ergebnis: $44 \%$
}
