\ANG{
%
%%\item
%
%\begin{minipage}[t]{9cm}
\EPSR{9cm}{10in050}{5cm}{}{}{
Aus einem Blech werden wie in der Abbildung ovale L"ocher
aus zwei Halbkreisen und einem Rechteck ausgestanzt (Ma"se in mm).
Wieviele Prozent des Gewichts werden eingespart?
Hinweis: Es soll vorausgesetzt werden, dass das Blech so gro"s ist, dass
es gleichg"ultig ist, wie der Rand angeschnitten wird.
}%\end{minipage}
%\hskip 0.5 cm
%\begin{minipage}[t]{5cm}
%\BILD{j10}{10in050.pcx}
%\end{minipage}

}
\LSG{        
  $51\%$
}
