\ANG{{\bf Form von Flugzeugtragfl"achen}

Ist die Tragfl"achenform am Boden und im Flug die gleiche?

Quelle: Prof. Dr. M"uller, Zentrum f"ur Lehrerbildung, Campus Landau}

\LSG{
Am Boden h"angen die Tragfl"achen durch das Gewicht des Triebwerks und das Eigengewicht nach unten durch. Im Flug h"angt ein Flugzeug sozusagen an den Tragfl"achen (wird durch den Auftrieb an den Tragfl"achen hochgehoben), diese biegen sich also nach oben durch (au"sen am meisten). Bei der Boeing 707 liegt die Durchbiegung der Tragfl"achenspitze (gegen"uber der Position am Boden) beim Geradeausflug in ruhiger Luft bei einem Meter. Die Grenzdurchbiegung liegt bei 3m aufw"arts und 0,9m abw"arts.}