\ANG{{\bf Reibung}

Eine Halskette der Masse 200g und der L"ange 50cm wird "uber eine Tischkante gelegt. die Kette h"angt 5cm "uber die Kante nach unten. Nun zieht
man an der Kette so lange, bis die Kette gerade noch nicht von
selbst nach unten gezogen wird. Dann h"angen 10cm der Kette "uber die Tischkante nach unten.

\begin{enumerate}
\item Welcher Teil der Kette ist ein Ma"s f"ur die Zugkraft und
welcher Teil ist ein Ma"s f"ur die Reibungskraft.
\item Berechne die Reibungszahl zwischen Kette und Tisch.
\item Wie ver"andert sich die L"ange der Kette, die "uber die Tischkante nach unten h"angt, wenn
\begin{enumerate}
\item die Reibungszahl gr"o"ser wird?
\item die Kette bei gleicher L"ange doppelte Masse hat?
\end{enumerate}
\end{enumerate}}

\LSG{\begin{enumerate}
\item Zugkraft: Teil der Kette, der "uber die Tischkante nach unten h"angt (L"ange $l_u$)


Reibungskraft: Teil der Kette, der auf dem Tisch liegt (L"ange $l_o$)
\item $\mu m\frac{l_o}{l}g=m\frac{l_u}{l}g \Rightarrow \mu=\frac{l_u}{l_o}=\frac{10cm}{40cm}=0,25$
\item 
\begin{enumerate}
\item L"ange wird gr"o"ser
\item keine Ver"anderung, da nur das Massenverh"altnis der beiden Teile eingeht
\end{enumerate}
\end{enumerate}}