\ANG{
\EPSR{9cm}{merr4161}{5cm}{}{
\PSFM{A1}{$A_{1}$} \PSFM{A2}{$A_{2}$} \PSFM{F1}{$F_{1}$}  
\PSFM{F2}{$F_{2}$}  \PSF{S1}{Stempel 1} \PSFM{S2}{Stempel 2} 
}{
F"ur die Fl"ussigkeit in nebenstehend abgebildeter Hydraulik darf angenommen
werden, dass sie total inkompressibel ist, sich also nicht zusammendr"ucken
l"asst. 
\begin{enumerate}
\item Beweise, dass die von der Kraft 
$F_{1}$ am Stempel 1 verrichtete Arbeit $W_{1}$ gleich der vom Stempel 2
verrichteten Arbeit $W_{2}$ ist.
\item F"ur die Hydraulik einer Autopresse gilt:
\begin{tabular}[t]{l} 
$F_{1}=8{,}00\cdot 10^{3}\,\text{N}$\\ 
$F_{2}=4{,}00\cdot 10^{6}\,\text{N}$\\  
$A_{2}=2500\,\mathrm{cm^{2}}$. 
\end{tabular}
\end{enumerate}
}\\[-5mm]
\begin{enumerate}
\item[] Berechne $A_{1}$. Wie weit muss sich der Stempel 1 bewegen, wenn
  sich Stempel 2 um 1,5\,m nach rechts bewegt? Wie kann man das Problem des
  langen Weges von Stempel 1 technisch l"osen? 
\end{enumerate}
}
\LSG{

}
