\ANG{
Der Saab 95 2.0 mit $110\,\mathrm{kW}$ hat laut Hersteller eine sogenante Elastizit{\"a}t f{\"u}r
$80$--$120\,\mathrm{km}/\mathrm{h}$ von $15{,}8\,\mathrm{s}$.
Berechne die zugeh{\"o}rige Beschleunigung in der Einheit
$1\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.
}
\LSG{
$a=\frac{120\,\mathrm{km}/\mathrm{h}-80\,\mathrm{km}/\mathrm{h}}{15{,}8\,\mathrm{s}}=0{,}70\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
}
