\ANG{
Das Walchenseekraftwerk

\parbox[ht!]{0.55\linewidth}{
\begin{enumerate}
    \item Die Wasseroberfl"ache (Fl"acheninhalt $16\,\mathrm{km}^2$) des gef"ullten Walchensees befindet sich $200\,\mathrm{m}$ \"{u}ber der Wasseroberfl"ache des Kochelsees.
        Die tiefste Absenkung des Wasserspiegels des Walchensees betr"agt $6{,}60\,\mathrm{m}$. Wie viel Energie kann man demzufolge im Walchensee bezogen auf den Kochelsee speichern?
    \item Wir gro\ss\ ist die Geschwindigkeit des Wassers maximal beim Eintritt in
          eine Turbine, wenn wir eine H"ohendifferenz von $200\,\mathrm{m}$ unterstellen?
    \item Durch die vier Pelton und vier Francisturbinen flie\ss en maximal
          $84\,\mathrm{m}^3$ Wasser in einer Sekunde. Welche theoretische Maximalleistung ergibt sich f"ur diesen Fall.
    \item Wie gro\ss\ ist der Wirkungsgrad des Kraftwerks, wenn wir wissen, dass
          die vom Kraftwerk gelieferte Leisung $124\,\mathrm{MW}$ betr"agt?
\end{enumerate}
}\hspace{0.1\linewidth}
\parbox{0.35\linewidth}{
%\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[scale=0.25]{meob0042.eps}\\
  Druckrohre des Walchenseekraftwerks
%\end{figure}
}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
    \item $2{,}0\cdot10^{11}\,\mathrm{J}=57\cdot10^3\,\mathrm{kWh}$
    \item $63\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
    \item $165\,\mathrm{MW}$
    \item $75\%$
\end{enumerate}
}
