\ANG{\EPSR{9cm}{merr400}{5cm}{}{
\PSFM{D}{$D$} \PSFM{v}{$v$} \PSFM{m}{$m$} 
}{
Ein Eisenbahnwaggon der Masse $m=1{,}50\cdot 10^{4}\,\text{kg}$ prallt
mit der Geschwindigkeit $v=0{,}52\,\RFRAC{m}{s}$ auf eine starke Feder mit der
Federkonstanten $D$. Der Waggon kommt zum Stillstand, wenn die Feder um
$\Delta x=65\,\text{cm}$ zusammengedr"uckt ist.  
}
\begin{enumerate}
\item Welche Energieumwandlung tritt w"ahrend des Bremsvorgangs auf?
\item Berechne $D$.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Die kinetische Energie des Waggons wandelt sich in die Spannenergie der
  Feder um. 
\item $\D\frac{m}{2}\,v^{2}=\frac{D}{2}\,\Delta x^{2}\quad\DANN\quad
D=\frac{mv^{2}}{\Delta x^{2}}=\frac{1{,}5\cdot 10^{4}\,\text{kg}\cdot 
0{,}52^{2}\,\RFRAC{m^{2}}{s^{2}}}{0{,}65^{2}\,\text{m}^{2}}=
9{,}6\cdot 10^{3}\,\RFRAC{N}{m}$
\end{enumerate}
}

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "08pa"
%%% End: 
