\ANG{
Ein Auto der Masse $m=900\,\text{kg}$ f"ahrt auf einer Stra"se ohne Steigung.
Der Motor erteilt dem Fahrzeug die Antriebskraft
$F_{\text{A}}=2{,}5\,\text{kN}$, die Rollreibungskraft betr"agt
$F_{\text{R}}=400\,\text{N}$. Vom Luftwiderstand kann abgesehen werden, da
das Auto noch langsam f"ahrt. Berechne die Beschleunigung $a$ des Autos und
die Reibungszahl $\mu$.
}
\LSG{
$\D F=F_{\text{A}}-F_{\text{R}}=2100\,\text{N}\quad\DANN\quad
 a=\frac{F}{m}=\frac{2100\,\RFRAC{kg\,m}{s^{2}}}{900\,\text{kg}}=
 2{,}3\,\RFRAC{m}{s^{2}}$\\[2mm]
$\D F_{\text{R}}=\mu mg\quad\DANN\quad
  \mu=\frac{F_{\text{R}}}{mg}=\frac{400\,\text{N}}
  {900\,\text{kg}\cdot 9{,}81\,\RFRAC{N}{kg}}=0{,}045$
}
