\ANG{
Ein Auto f"ahrt mit der konstanten Geschwindigkeit $v=126\,\RFRAC{km}{h}$ auf
der Autobahn dahin und wird dabei von der Kraft $F_{\text{A}}=400\,\text{N}$
angetrieben. 
\begin{enumerate}
\item Beschreibe ganz genau, warum das Auto trotz der Antriebskraft nicht
  beschleunigt wird!
\item Wie ist die physikalische Gr"o"se {\em Leistung} definiert? Ausgehend
  von dieser Definition ist die Leistung zu berechnen, die der Automotor
  w"ahrend der Fahrt aufbringt.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Die Reibungskraft (Rollreibung und Luftwiderstand) wirkt der
  Antriebskraft entgegen, die Gesamtkraft auf das Auto ist null.
\[F_{\text{ges}}=F_{\text{A}}-F_{\text{R}}=ma=0\quad\DANN\quad
a=0\quad\DANN\quad v=\text{konstant}\]
\item $\D P=\frac{\Delta W}{\Delta t}=
 \frac{F_{\text{A}}\cdot\Delta x}{\Delta t}=F_{\text{A}}\cdot v=
400\,\text{N}\cdot 35\,\RFRAC{m}{s}=14\,\text{kW}$
\end{enumerate}
}
