\ANG
{
    \begin{enumerate}
        \item Es soll der Widerstand einer Gl\"{u}hbirne experimentell ermittelt werden.
              Zeichne die zugeh\"{o}rige Schaltskizze.
        \item Die Skalen, der in diesem Versuch verwendeten Messinstrumente zeigen folgende Werte an:
        
              \parbox[t]{7cm}{
              }
                  \parbox[t]{0.5\linewidth}{
                      \begin{center}
                          \psset{unit=0.75cm}
                          \begin{pspicture}(-3.5,-1)(3.5,3.5)
                              \psarc{-}(0,0){3}{0}{180}
                              \SpecialCoor
                              \multido{\nW=0+12}{16}{
                                  \psline(3;\nW)(3.15;\nW)
                              }
                              \multido{\nW=0+60}{4}{
                                  \psline(3;\nW)(3.3;\nW)
                              }
                              \psline{->}(0,0)(2.9;33)
                              \psdot[dotstyle=Bo,dotscale=1.5](0,0)
                              \rput(3.7;0){300}
                              \rput(3.7;60){200}
                              \rput(3.7;120){100}
                              \rput(3.7;180){0}
                          \end{pspicture}
                      \end{center}
                  }
                  \parbox[t]{0.5\linewidth}{
                      \begin{center}
                          \psset{unit=0.75cm}
                          \begin{pspicture}(-3.5,-1)(3.5,3.5)
                              \psarc{-}(0,0){3}{0}{180}
                              \SpecialCoor
                              \multido{\nW=0+1.8}{100}{
                                  \psline(3;\nW)(3.15;\nW)
                              }
                              \multido{\nW=9+18}{10}{
                                  \psline(3;\nW)(3.225;\nW)
                              }
                              \multido{\nW=0+18}{11}{
                                  \psline(3;\nW)(3.3;\nW)
                              }
                              \psline{->}(0,0)(2.9;115.2)
                              \psdot[dotstyle=Bo,dotscale=1.5](0,0)
                              \rput(3.7;0){10}
                              \rput(3.7;18){9}
                              \rput(3.7;36){8}
                              \rput(3.7;54){7}
                              \rput(3.7;72){6}
                              \rput(3.7;90){5}
                              \rput(3.7;108){4}
                              \rput(3.7;126){3}
                              \rput(3.7;144){2}
                              \rput(3.7;162){1}
                              \rput(3.7;180){0}
                          \end{pspicture}
                      \end{center}
                  }
                  Der Messbereich des Ger\"{a}tes, das zur linken Skala geh\"{o}rt ist $300\,\mathrm{mA}$ und der
                  des Ger\"{a}tes, das zur rechten Skala geh\"{o}rt ist $10\,\mathrm{V}$.
                  Berechne den Wert des elektrischen Widerstands der Gl\"{u}hbirne.
    \end{enumerate}
}
\LSG
{
    \begin{enumerate}
      \item Schaltskizze:
            \begin{center}
                \psset{unit=0.75cm}
                \begin{pspicture}(0,-0.5)(8,6)
                    \lamp[labeloffset=0.8](0,3)(8,3){L}
                    \psdots(1.5,3)(6.5,3)
                    \wire(1.5,3)(1.5,5.5)
                    \circledipole[labeloffset=0](1.5,5.5)(6.5,5.5){$U$}
                    \wire(6.5,5.5)(6.5,3)
                    \circledipole[labeloffset=0](0,0)(0,3){$I$}
                    \wire(0,0)(3.5,0)
                    \wire(4.5,0)(8,0)
                    \psdots[dotstyle=Bo,dotscale=1.5](3.6,0)(4.4,0)
                    \psframe(3.25,-0.25)(4.75,0.25)
                    \wire(8,0)(8,3)
                \end{pspicture}
            \end{center}
      \item $R=\frac{3{,}2\,\mathrm{V}}{0{,}24\,\mathrm{A}}=15\,\Omega$
    \end{enumerate}
}