\ANG{
\parbox[t]{7.5cm}{
   Die Batterie eines liegen gebliebenen \textsc{Pkw}s ist entladen
   und hat eine Quellenspannung von $11\,\mathrm{V}$.
   Die Batterie mit der der liegen gebliebene \textsc{Pkw} gestartet
   werden soll, ist voll aufgeladen und hat eine Klemmenspannung
   von $12\,\mathrm{V}$.
   Der Innenwiderstand einer Batterie beträgt jeweils
   $0{,}020\,\Omega$ und der Widerstand je eines Starthilfekabels
   $0{,}0050\,\Omega$. Die nebenstehende Schaltskizze gibt die
   Situation für gegeneinander geschaltete Batterien wieder.
   Berechne den Strom beim Fremdstarten für
   \begin{enumerate}
      \item gegeneinandergeschaltete Batterien,
      \item gleichgeschaltete Batterien.
   \end{enumerate}
}\hspace{1cm}
\parbox[t]{7.5cm}{
   \begin{center}
       \psset{unit=0.75cm}
       \begin{pspicture}(0,-1)(10,5.5)
          %%\psgrid
          \pnode(1,0){A0}
          \pnode(1,2){A2}
          \pnode(1,5){A6}
          \pnode(9,0){B0}
          \pnode(9,2){B2}
          \pnode(9,5){B6}
          \battery[labeloffset=-1.1](A0)(A2){$12\,\mathrm{V}$}
          \resistor[labeloffset=-1.2](A2)(A6){$0{,}020\,\Omega$}
          \resistor[labeloffset=1.2](B2)(B6){$0{,}020\,\Omega$}
          \battery[labeloffset=1.1](B0)(B2){$11\,\mathrm{V}$}
          \resistor[labeloffset=0.7](A0)(B0){$0{,}0050\,\Omega$}
          \resistor[labeloffset=0.7](A6)(B6){$0{,}0050\,\Omega$}
       \end{pspicture}
   \end{center}
}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
   \item $\dfrac{12\,\rm{V}-11\,\rm{V}}{0{,}020\,\Omega+0{,}010\,\Omega+0{,}020\,\Omega}=20{,}0\,\rm{A}$
   \item $\dfrac{12\,\rm{V}+11\,\rm{V}}{0{,}020\,\Omega+0{,}010\,\Omega+0{,}020\,\Omega}=460\,\rm{A}$
\end{enumerate}
}
