\ANG{
\EPSR{5cm}{elrr010}{9cm}{}{
%\EPSEINAUF{5cm}{9cm}{12a0201}{
\PSFM{125}{$1{,}25\,{\rm\Omega}$} \PSFM{1}{$1{,}0\,{\rm\Omega}$}
\PSFM{2}{$2{,}0\,{\rm\Omega}$} \PSFM{3}{$3{,}0\,{\rm\Omega}$}
\PSFM{4}{$4{,}0\,{\rm\Omega}$} \PSFM{A}{A} \PSFM{B}{B}
}{
Berechne den Gesamtwiderstand $R_{\rm AB}$ der nebenstehend gezeichneten 
Schaltung!
}

}
\LSG{
% Loesung zu 12a0110
Parallelschaltung aus $3{,}0\,\Omega$ und $1{,}0\,\Omega$ ergibt
$R_{1}=0{,}75\,\Omega$.\\
Reihenschaltung aus $1{,}25\,\Omega$ und $R_{1}$ ergibt
$2{,}0\,\Omega$.\\
Parallelschaltung aus $2{,}0\,\Omega$ und $6{,}0\,\Omega$ ergibt
$R_{\mathrm{ges}}=1{,}5\,\Omega$.
}
