\ANG{
\begin{minipage}[t]{0.45\linewidth}
In der nebenstehenden Schaltung sind zwei Widerst{\"a}nde $R_1$ und $R_2$ parallel geschaltet.
Durch den Widerstand $R_1$ flie{\ss}t ein Strom der St{\"a}rke $I_1$ und durch den Widerstand
$R_2$ ein Strom der St{\"a}rke $I_2$. Nun wird ein dritter Widerstand $R_3$ zu $R_1$ bzw. $R_2$
parallel geschaltet. Welche Aussage kann man dann {\"u}ber die Gesamtstromst{\"a}rke $I_{\text{g}}$ und die Teilstromst{"a}rken $I_1$, $I_2$ machen
(Begr{\"u}ndung)?
\end{minipage}
}\hspace{0.05\linewidth}
\begin{minipage}[t]{0.45\linewidth}
\mbox{}

\begin{center}
	\psset{unit=0.75cm}
	\begin{pspicture}(8,6)
        \battery(0,0)(0,6){}

        \resistor(4,0)(4,3){$R_1$}
        \circledipole[labeloffset=0](4,3)(4,6){$I_1$}

        \resistor(6,0)(6,3){$R_2$}
        \circledipole[labeloffset=0](6,3)(6,6){$I_2$}

        \circledipole[labeloffset=0](0,6)(4,6){$I_{\text{g}}$}
        \wire(4,6)(6,6)
        \wire(0,0)(6,0)

        \resistor(8,2)(8,4){$R_3$}
        \psline[linestyle=dashed](8,0)(8,2)
        \psline[linestyle=dashed](8,4)(8,6)

        \psline[linestyle=dashed](6,6)(8,6)
        \psline[linestyle=dashed](6,0)(8,0)

        \psdots(4,0)(4,6)(6,0)(6,6)
	\end{pspicture}
\end{center}
\end{minipage}
\LSG{
Bei der Parallelschaltung von $R_3$ zu $R_1$ bzw. $R_2$ sinkt der Gesamtwiderstand der Schaltung,
also nimmt die Gesamtstromst{\"a}rke zu. In jedem Teilstromkreis ist aber die Spannung gleich
der Klemmenspannung der Batterie, d. h. dass $I_1$ und $I_2$ sich nicht ver{\"a}ndern.
}
