\ANG{
F"ur eine Standard--LED ist die zul"assige Betriebsspannung $2{,}1\,\mathrm{V}$.
Dabei flie\ss t durch die LED ein Strom der St"arke $10\,\mathrm{mA}$. Welchen Vorwiderstand
muss man w"ahlen, wenn f"ur den Betrieb der LED nur eine Batterie mit einer Klemmenspannung
von $9{,}0\,\mathrm{V}$ zur Verf"ugung steht?
}
\LSG{
$\dfrac{9{,}0\,\mathrm{V}-2{,}1\,\mathrm{V}}{10\,\mathrm{mA}}=0{,}69\,\mathrm{k}\Omega$
}