\ANG{
Ein Elektromotor wird an eine normale Steckdose angeschlossen,
die mit $10\,$A abgesichert ist. In welcher minimalen Zeit $\Delta t$ kann
der Motor mit dem Wirkungsgrad $\eta=60\,\%$ drei Zements"acke der Gesamtmasse
$m=150\,$kg vom Boden in den 3. Stock ($h=12\,$m) bef"ordern?

}
\LSG{
$P_{\text{mech}}=0{,}6\cdot 230\,\text{V}\cdot
10\,\text{A}=1380\,\text{W}$,\quad
$\D W=mgh=P\cdot \Delta t\quad\DANN\quad \Delta t=\frac{mgh}{P}=13\,\text{s}$
}
