\ANG{
{\bf Vom Unsinn der Standby-Schaltungen}\\[2mm]
Damit der moderne \GF{Homo faulentius} seinen Leib nicht mehr vom Sofa
erheben muss, sind die meisten Fernseh- und Stereoger"ate mit Standby-Schaltungen
ausgestattet, d.h. sie lassen sich mit der Fernbedienung vom normalen
Betrieb in den Schlafmodus (Standby) und wieder zur"uck schalten
(Videorekorder lassen sich "uberhaupt nicht ausschalten). Im
Standby-Betrieb flie"st im Durchschnitt der Strom $I=45\,$mA
durch ein Ger"at. Was kostet der j"ahrliche
\GF{Rund-um-die-Uhr-Standby-Betrieb} von $N=1{,}8\cdot 10^{8}$ Ger"aten
(Deutschland) bei einem Preis von $17\,$Cent pro Kilowattstunde?
Wie viele Wasserkraftwerke mit der mittleren Leistung 36\,MW (Walchensee)
bzw. Kernkraftwerke mit der Leistung 900\,MW (Isar I) sind zum Standby-Betrieb der
deutschen  Ger"ate n"otig?
}
\LSG{
Energieverbrauch in einem Jahr: 
\[W=NUIt=1{,}8\cdot 10^{8}\cdot230\,\text{V}\cdot
0{,}045\,\text{A}\cdot 365{,}25\cdot 24\,\text{h}=
1{,}6\cdot 10^{10}\,\text{kWh}\]
Kosten pro Jahr: 
\[k = 1{,}6\cdot 10^{10}\,\text{kWh}\cdot 0{,}17\,\RFRAC{\MEUR}{kWh}=2{,}8\cdot
10^{9}\,\MEUR\]
Ben"otigte Gesamtleistung:
\[P=NUI=1{,}8\cdot 10^{8}\cdot230\,\text{V}\cdot0{,}045\,\text{A}=
  1{,}9\,\text{GW}\]
Man ben"otigt $\frac{P}{36\,\text{MW}}\approx 53$ Wasserkraftwerke oder
$\frac{P}{0{,}9\,\text{GW}}\approx 2$ Kernkraftwerke.
}
