\ANG{
Du f\"{u}llst in einen an das Haushaltnetz ($U=230\,\mathrm{V}$) angeschlossenen Wasserkocher
$1{,}0\,\mathrm{l}$ Wasser (Dichte von Wasser $\varrho=1{,}0\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{dm}^3}$,
spezifische W\"{a}rme von Wasser $c=4{,}2\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{g}\,\mathrm{K}}$) der Temperatur
$\vartheta_0=20^{\circ}\mathrm{C}$. Es vergehen 4{,}0 Minuten bis das Wasser zu sieden beginnt.
Welche Stromst\"{a}rke flie{\ss}t durch den Wasserkocher?
}
\LSG{
$U\,I\,t=c\,m\Delta\vartheta\quad\Rightarrow\quad I=\frac{c\,m\,\Delta\vartheta}{U\,t}=6{,}0\,\mathrm{A}$
} 