\ANG{
\begin{minipage}[t]{0.4\linewidth}
Ein DPDT (,,Double Pole Double Throw'') oder 2--poliger Wechselschalter ist ein Schalter, den man f{\"u}r Elektromotoren benutzt,
die mit Gleichstrom betrieben werden.

Der Schalter hat sechs Anschl{\"u}sse 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
An den Anschluss 2 kommt der Pluspol und an den Anschluss 5 der Minuspol einer Batterie.
Der Anschluss 4 wird {\"u}ber den Schleifkontakt S und der Anschluss 6 {\"u}ber den Schleifkontakt T mit dem Elektromotor verbunden.
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.5\linewidth}
\begin{center}
	\psset{unit=1cm}
	\begin{pspicture}(-3,-2)(5,3)

        \pnode(-1, 2){A}
        \pnode( 1, 2){B}

        \pnode(-1, 0){C}
        \pnode( 1, 0){D}

        \pnode(-1,-2){E}
        \pnode( 1,-2){F}

        \pnode(-2, 0){G}
        \pnode( 2, 0){H}

        \rput(-1.3,1.7){1}
        \rput(-1.3,-0.3){2}
        \rput(-1.3,-2.3){3}
        \rput( 1.3,1.7){4}
        \rput( 1.3,-0.3){5}
        \rput( 1.3,-2.3){6}

        \psframe*(-1.1,1.7)(-0.9,2.3)
        \psframe*(0.9,1.7)(1.1,2.3)
        \psframe*(-1.1,-0.3)(-0.9,0.3)
        \psframe*(0.9,-0.3)(1.1,0.3)
        \psframe*(-1.1,-2.3)(-0.9,-1.7)
        \psframe*(0.9,-2.3)(1.1,-1.7)

        \psline(-2,0)(-1,0)
        \psline(1,0)(2,0)
        \psdots[dotstyle=Bo](-2,0)(2,0)
        \uput{0.2}[180]{0}(-2,0){$+$}
        \uput{0.2}[  0]{0}( 2,0){$-$}

        \rput(0,0.4){\scriptsize\blue Isolation}
        \psline[linewidth=0.1, linecolor=blue](-0.85, 0)( 0.85,0)
        \psline[linewidth=0.1, linecolor=red](-0.85,-1)(-0.85,1)
        \psline[linewidth=0.1, linecolor=red]( 0.85,-1)( 0.85,1)

        \pscircle(5,0){1}
        \rput(5,0){\scriptsize Elektromotor}

        \psline(1, 2)(5, 2)(5, 1)
        \psline(1,-2)(5,-2)(5,-1)

        \psframe*(4.9,1)(5.1,1.4)
        \psframe*(4.9,-1)(5.1,-1.4)

        \rput(4.7,1.2){S}
        \rput(4.7,-1.2){T}
	\end{pspicture}
\end{center}
\end{minipage}

Das blau--rot gezeichnete, leitende Teil des Schalters kann {\"u}ber einen Schieber vertikal in der Zeichenebene bewegt werden.
In der gezeichneten Position des blau--roten Teils soll keine Spannung am Motor liegen. Wird der Schieber nach oben bewegt, so dass er mit
1, 2, 4 und 5 Kontakt hat, dann soll der Pluspol an T und der Minuspol an S liegen. Wird der Schieber aus der gezeichneten
Position nach unten bewegt, so dass das blau--rot gezeichnete Teil Kontakt mit 2, 3, 5 und 6 hat, dann soll der Pluspol an S und
der Minuspol an T liegen.

Damit der Schalter wie beschrieben funktioniert sind noch zwei Verbindungen unter den Anschl{\"u}ssen des Schalters n{\"o}tig.
Zeichne diese ein. Welchen Zweck erf{\"u}llt der Schalter?
}
\LSG{
\mbox{}

\begin{center}
	\psset{unit=1cm}
	\begin{pspicture}(-3,-2)(5,2)

        \pnode(-1, 2){A}
        \pnode( 1, 2){B}

        \pnode(-1, 0){C}
        \pnode( 1, 0){D}

        \pnode(-1,-2){E}
        \pnode( 1,-2){F}

        \pnode(-2, 0){G}
        \pnode( 2, 0){H}

        \rput(-1.3,1.7){1}
        \rput(-1.3,-0.3){2}
        \rput(-1.3,-2.3){3}
        \rput( 1.3,1.7){4}
        \rput( 1.3,-0.3){5}
        \rput( 1.3,-2.3){6}

        \psframe*(-1.1,1.7)(-0.9,2.3)
        \psframe*(0.9,1.7)(1.1,2.3)
        \psframe*(-1.1,-0.3)(-0.9,0.3)
        \psframe*(0.9,-0.3)(1.1,0.3)
        \psframe*(-1.1,-2.3)(-0.9,-1.7)
        \psframe*(0.9,-2.3)(1.1,-1.7)

        \psline(-2,0)(-1,0)
        \psline(1,0)(2,0)
        \psdots[dotstyle=Bo](-2,0)(2,0)
        \uput{0.2}[180]{0}(-2,0){$+$}
        \uput{0.2}[  0]{0}( 2,0){$-$}

        \psline[linewidth=0.1, linecolor=blue](-0.85, 0)( 0.85,0)
        \psline[linewidth=0.1, linecolor=red](-0.85,-1)(-0.85,1)
        \psline[linewidth=0.1, linecolor=red]( 0.85,-1)( 0.85,1)

        \pscircle(5,0){1}
        \rput(5,0){\scriptsize Elektromotor}

        \psline(1, 2)(5, 2)(5, 1)
        \psline(1,-2)(5,-2)(5,-1)

        \psframe*(4.9,1)(5.1,1.4)
        \psframe*(4.9,-1)(5.1,-1.4)

        \rput(4.7,1.2){S}
        \rput(4.7,-1.2){T}

        \wire(E)(B)
        \wire[intersect,intersectA=E,intersectB=B](A)(F)
	\end{pspicture}
\end{center}
}
