\ANG{{\bf Batterielose Taschenlampe}

In einem Katalog wird eine neuartige Taschenlampe angeboten:
Weltneuheit: Immer einsatzbereit. Kurze Zeit in L"angsrichtung sch"utteln
(siehe Abbildung) reicht aus, und schon hat man Dauerlicht.

\includegraphics[width=14cm]{elcm005}

\begin{enumerate}
\item Erkl"aren Sie, warum durch das Sch"utteln eine elektrische Spannung
erzeugt werden kann.
\item Planen Sie ein Experiment, mit dem die Erzeugung einer solchen
Spannung demonstriert werden kann.
\item Geben Sie weitere Bauteile an, die au"ser Spule und Magnet noch zum
Betrieb dieser Lampe notwendig sind. Begr"unden Sie Ihre Auswahl.
Fertigen Sie eine Schaltskizze der Lampe an.
\end{enumerate}

Quelle: Bildungsstandards im Fach Physik f"ur den Mittleren Schulabschluss, Beschluss vom 16.12.2004}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item Durch das Sch"utteln der Lampe wird eine "Anderung des Magnetfeldes innerhalb der Spule hervorgerufen und dadurch
eine Spannung induziert.
\item Z. B. einen Magent an eine Feder h"angen, und zu Schwingung anregen. Der Magent pendelt dann in eine Spule hinein und heraus und indiziert dort eine Spannung, die mit einem Voltmeter nachgewiesen werden kann.
\item F"ur einen f"unfmin"utigen Dauerbetrieb ist ein Energiespeicher (Akkumulator oder Kondensator) notwendig. Dieser kann nur durch Gleichstrom geladen werden. Deshalb ist eine Gleichrichtung des Induktionsstroms notwendig. Dies kann mit einer Diode erreicht werden
\end{enumerate}
}