\ANG{
\EPSR{8cm}{elrr4521}{5cm}{}{
\PSFM{E}{Eisenkern} \PSFM{p}{$+$} \PSFM{m}{$-$} 
\PSFM{P}{P} \PSFM{Q}{Q} 
}{
Der Strom durch die Spule in nebenstehender Abbildung wird abgeschaltet.
Welche Polung hat die Induktionsspannung in der Leiterschleife kurz nach dem
Abschalten? Zitiere die verwendete Regel (Name und Inhalt) und erl"autere
Schritt f"ur Schritt, wie du zu deinem Ergebnis kommst. Welche Wirkung hat der
Eisenkern der Spule auf die Induktionsspannung?
}
}
\LSG{
\EPSR{8cm}{elrr4522}{6cm}{}{
\PSFM{E}{Eisenkern} \PSFM{p}{$+$} \PSFM{m}{$-$} \PSFM{B}{$\vec{B}$}
\PSFM{P}{P} \PSFM{Q}{Q}  \PSFM{I}{$I$}  \PSFM{Ii}{$I_{\text{i}}$} 
}{
Der Spulenstrom flie"st von plus nach minus, das Spulenfeld zeigt von rechts
nach links.

Lenzsche Regel: \GF{Der Induktionsstrom $I_{\text{i}}$ flie"st so, dass er
der Feld"anderung durch die Leiterschleife entgegenwirkt.} 

Da $\vec{B}$ schw"acher
wird, zeigt das vom Induktionsstrom erzeugte Feld $\vec{B}_{\text{i}}$ in die
gleiche Richtung wie $\vec{B}$, P wird also negativ und Q positiv.
}\\[1mm]
Der Eisenkern bewirkt ein gr"o"seres Magnetfeld und damit auch eine gr"o"sere
Induktionsspannung. 
}
