\ANG{
    \parbox[t]{0.35\linewidth}
    {
        Nebenstehend ist eine Schaltskizze zu einem Modellversuch zur Energie\"{u}bertragung
        mit der Hochspannungstechnik abgebildet. Berechne die zum Betrieb der Gl\"{u}hlampe erforderliche Prim\"{a}rstromst\"{a}rke,
        wenn der Wirkungsgrad der beiden Transformatoren jeweils 100\% ist.
        Welcher Wirkungsgrad ergibt sich daraus f\"{u}r die Energie\"{u}ber\-tragung?
    }\hspace{1cm}
    \parbox[t]{0.55\linewidth}
    {
        \begin{center}
            \psset{unit=0.75cm}
            \begin{pspicture}(12,5.5)
                \wire(0,0)(0,2)
                \wire(0,3)(0,5)
                \psdots[dotstyle=Bo, dotscale=1.5](0,2)(0,3)
                \transformer[dipolestyle=rectangle,primarylabel=$500$,secondarylabel=$10\,000$,labeloffset=2.25](2,5)(2,0)(3,5)(3,0){\small$\mathrm{T}_1$}
                \wire(2,0)(2,5)
                \wire(3,0)(3,5)
                \wire(0,0)(2,0)
                \wire(0,5)(2,5)

                \resistor(3,5)(7,5){\small$R=40\,\Omega$}
                \resistor(3,0)(7,0){\small$R=40\,\Omega$}
                \wire(7,0)(7,5)
                \wire(8,0)(8,5)
                \wire(8,0)(10,0)
                \wire(8,5)(10,5)
                \transformer[dipolestyle=rectangle,primarylabel=$10\,000$,secondarylabel=$500$,labeloffset=2.25](7,5)(7,0)(8,5)(8,0){\small $\mathrm{T}_2$}

                \lamp[labeloffset=1.25](10,5)(10,0){\small$3{,}8\,\mathrm{W}$}
                \rput(0,2.5){\small$6{,}0\,\mathrm{V}$}
            \end{pspicture}
        \end{center}
    }
}
\LSG{
    $6{,}0\,\mathrm{V}\cdot I_{\text{p}} = 2\cdot R\cdot\left(\frac{I_{\text{p}}}{20}\right)^2+3{,}8\,\mathrm{W}\quad\Rightarrow\quad I_{\text{p}}=0{,}65\,\mathrm{A};98\%$
}