\ANG{Ein durch Reibung aufgeladener Kamm tr"agt eine Ladung von $Q=10^{-7}C$. Sch"atze die Feldst"arke in der Umgebung des Kammes ab.}

\LSG{Oberfl"ache $= 2\cdot$ Fl"ache des Kammes $\approx 2\cdot (15cm \cdot 2,5cm)\approx 10^{-2}m^2 \Rightarrow$ 
$\sigma =10^{-5}\frac C{m^2} \Rightarrow$ $E=\frac12\frac{\sigma}{\varepsilon_0}=6\cdot 10^5\frac Vm$

Der Wert ist plausibel, denn in der N"ahe eines geladenen Kammes knistert es, d.\ h.\ die Durchschlagsfeldst"arke von Luft wird "uberschritten.}