\ANG{
Zeichne die Feldlinienbilder folgender Ladungsverteilungen (Leiter sind
grau). Achte auf Symmetrien.\\
\PSFM{a}{(a)} \PSFM{b}{(b)} \PSFM{c}{(c)} \PSFM{d}{(d)}
\EPSC{elrr018}{14cm}{}{}

}
\LSG{
% Loesung zu 12a0201
\EPSC{elrr018L}{14cm}{}{\PSFM{a}{(a)} \PSFM{b}{(b)} \PSFM{c}{(c)} \PSFM{d}{(d)}}

}
