\ANG{
\textbf{Die Doppelleiterschaukel 1}

\parbox[ht!]{0.45\linewidth}{
Das nebenstehende Bild zeigt eine doppelte Leiterschaukel. Das sind zwei Leiterschaukeln, die leitend durch zwei Kupferstangen miteinander verbunden sind.
Das horizontale St"uck jeder der beiden Leiterschaukeln befindet sich jeweils im
Feld eines sehr starken Permanentmagneten. Wir betrachten nun die rechte Leiterschaukel. Der Hufeisenmagnet hat unten einen S"ud-- und oben einen Nordpol.
Nun wird die Leiterschaukel nach links bewegt. Daraufhin bewegt sich die linke Leiterschaukel nach rechts. Wie muss demzufolge das Magnetfeld des linken Hufeisenmagneten orientiert sein?
}\hspace{0.1\linewidth}
\parbox{0.45\linewidth}{
%\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[scale=0.35]{elob0024.eps}\\
  Doppelleiterschaukel
%\end{figure}
}
}
\LSG{
\parbox[ht!]{0.45\linewidth}{
Am Ort der rechten Leiterschaukel weist das Magnetfeld nach unten. 
Die Elektronen im Leiter erfahren eine Kraft nach links. Dadurch entsteht ein Strom.
Dabei weist die technische Stromrichtung in die Zeichenebene.
Am Ort des linken Leiters weist dann die technische Stromrichtung aus der Zeichenebene. Die Kraft ist nach Vorraussetzung nach rechts gerichtet. Mit der ,,rechten Hand--Regel'' findet man dann, dass das Magnetfeld nach unten gerichtet ist.
}\hspace{0.1\linewidth}
\parbox[ht!]{0.45\linewidth}{
\psset{unit=0.9cm}
\begin{pspicture}(-4,-5)(4,1)
    %% Rechte Leiterschaukel
    %\psdot[dotstyle=otimes, dotscale=5](2.5,0)
    \pscircle(2.5,0){0.25}
    \psline(! 2.5 0.25 2 sqrt div sub 0.25 2 sqrt div -1 mul)(! 2.5 0.25 2 sqrt div add 0.25 2 sqrt div)
    \psline(! 2.5 0.25 2 sqrt div sub 0.25 2 sqrt div)(! 2.5 0.25 2 sqrt div add 0.25 2 sqrt div -1 mul)
    \pnode(2.5,-0.25){A}
    \pnode(2.5,-4){B}
    \ncline{->}{A}{B}
    \naput[nrot=:U]{Magnetfeld}
    \psline{->}(2.25,0)(0.25,0)
    \rput(1.25,0.4){$\vec{F_{\text{r}}}$}

    %% Linke Leiterschaukel
    %\psdot[dotstyle=otimes, dotscale=5](-2.5,0)
    \pscircle(-2.5,0){0.25}
    \psdot(-2.5,0)
    \pnode(-2.5,-0.25){A}
    \pnode(-2.5,-4){B}
    \ncline{->}{A}{B}
    \nbput[nrot=90]{Magnetfeld}
    \psline{->}(-2.25,0)(-0.25,0)
    \rput(-1.25,0.4){$\vec{F_{\text{l}}}$}
\end{pspicture}
}}
