\ANG
{
\parbox[t]{7cm}{
   In der nebenstehenden Zeichnung sind zwei stromdurchflossene,
   geradlinige Leiter abbgebildet
   (Blickrichtung in Richtung des Leiters; es ist die technische Stromrichtung
   eingezeichnet). Begr\"{u}nde, dass sich die beiden Leiter anziehen.
}
\parbox[t]{7cm}{
   \begin{center}
      \begin{pspicture}(7,1)
          \psdots[dotstyle=otimes, dotscale=3.5](2,0)(6,0)
      \end{pspicture}
   \end{center}
}
}
\LSG
{
     \parbox[t]{7cm}{
        Ein stromdurchflossener Leiter ist von einem kreisf\"{o}rmigen Magnetfeld
        umgeben. Dieses Magnetfeld ist auch am Ort der jeweils anderen Leiters
        vorhanden. Ein stromdurchflossener Leiter erf\"{a}hrt in einem Magnetfeld
        eine Kraft, die sogenannte Lorentzkraft. Ihre Richtung ermitteln wir
        mit der Rechten--Hand--Regel.
     }
     \parbox[t]{7cm}{
         \begin{center}
             \begin{pspicture}(0,-1.5)(7,1.5)
                 \psline[linecolor=blue]{->}(2,0)(2,1.5)
                 \uput{0.2}[180]{0}(2,0.75){\blue $\vec{B}_2$}
                 \psline[linecolor=blue]{->}(6,0)(6,-1.5)
                 \uput{0.2}[0]{0}(6,-0.75){\blue $\vec{B}_1$}
                 \psdots*[dotstyle=otimes, dotscale=3.5](2,0)(6,0)

                 \psline[linecolor=yellow]{->}(2,0)(3.5,0)
                 \uput{0.2}[90]{0}(2.75,0){\yellow $\vec{F}_{21}$}
                 \psline[linecolor=yellow]{->}(4.5,0)(6,0)
                 \uput{0.2}[90]{0}(5.25,0){\yellow $\vec{F}_{21}$}


             \end{pspicture}
         \end{center}
     }
}