\ANG{
\parbox[t]{0.45\linewidth}{
        In der nebenstehend abgebildeten Schaltskizze liefert die Batterie eine Spannung von $24\,\mathrm{V}$.
        Zur Zeit 0 wird der Schalter S geschlossen.
        \begin{enumerate}
          \item Berechne die maximale Stromst"arke die sich (nach hinreichend langer Zeit) einstellt.
          \item Nach welcher Zeit betr"agt die Stromst"arke 90\% (99\%) der maximalen Stromst"arke?
        \end{enumerate}
        }\hspace{0.1\linewidth}
        \parbox[t]{0.45\linewidth}{
            \begin{center}
                \begin{pspicture}(-1,0)(6,6)
                    \battery(0,0)(0,3){}
                    \switch(0,3)(0,6){S}
                    \coil[labeloffset=2.5](5,0)(5,3){\small $R=100\,\Omega, L=0{,}30\,\mathrm{H}$}
                    \lamp[labeloffset=1.5](5,3)(5,6){\small $R=20\,\Omega$}
                    \wire(0,0)(5,0)
                    \wire(0,6)(5,6)
                \end{pspicture}
            \end{center}
        }
}
\LSG{
$0{,}20\,\mathrm{A}; 5{,}8\,\mathrm{ms}; 12\,\mathrm{ms}$.
} 