\ANG{
Um den Widerstand und die Induktivit"at einer Spule zu ermitteln wurde in dem  Versuch, dessen zugeh"orige Schaltskizze unten links wiedergegeben ist, der Schalter S zum Zeitpunkt 0 geschlossen. Der zeitliche Verlauf der Stromst"arke $I$ wurde dabei mit einem Me\ss werterfassungssystem aufgenommen und ist unten rechts wiedergegeben.

\parbox{0.5\linewidth}{
    \begin{center}
        \psset{unit=0.7cm}
        \begin{pspicture}(0,-1.5)(9,6)
            \pnode(0,0){A0}
            \pnode(0,4){A2}

            \pnode(1,0){B0}
            \pnode(1,4){B2}

            \pnode(4,0){C0}
            \pnode(4,4){C2}
            \pnode(7,0){D0}
            \pnode(7,4){D2}
            \pnode(8,0){E0}
            \pnode(8,4){E2}

            \battery[labeloffset=1](C0)(A0){$U_0=2{,}0\,\mathrm{V}$}
            \switch(C0)(E0){S}
            \wire(A2)(B2)
            \circledipole[labeloffset=0](B2)(C2){$I$}
            \coil[labeloffset=1](C2)(D2){$R,L$}
            \wire(D2)(E2)
            \wire(E0)(E2)
            \wire(A0)(A2)
        \end{pspicture}
    \end{center}
}
\parbox{0.5\linewidth}{
\begin{center}
    \psset{unit=0.7cm,xunit=40,yunit=20}
    \begin{pspicture}(0.20,0.275)
        \psgrid[subgriddiv=40,gridlabels=0](0.20,0.25)
        \psaxes[Dx=0.05,Dy=0.05]{->}(0.225,0.275)
        \psplot{0}{0.20}{0.25 1 Euler -25 x mul exp sub mul}
        \rput(0.235,0){$\dfrac{t}{\mathrm{s}}$}
        \rput(0,0.325){$\dfrac{I}{\mathrm{A}}$}
    \end{pspicture}
\end{center}
}

Berechne $R$ und $L$. Dabei sind die Werte aller ben"otigten Gr"o\ss en der Schaltskizze und dem $t$--$I$--Diagramm zu entnehmen.
}
\LSG{
$R=8{,}0\,\Omega, L=0{,}33\,\mathrm{H}$
}
