\ANG{
Zum Aufbau eines idealen elektromagnetischen Schwingkreises wird ein Keramik--Kon\-den\-sator der Kapazit"at $2200\,\mathrm{pF}$ und eine Radialfestinduktivit"at von $33\,\mathrm{mH}$ verwendet. Der Kondensator weist eine Toleranz von $20\%$ und die Induktivit"at von $10\%$ auf. Zwischen welchen Grenzen wird die Eigenfrequenz des Schwingkreises liegen?
}
\LSG{
$16\,\mathrm{kHz}<f<22\,\mathrm{kHz}$.
}
