\ANG{
In der unten stehenden Abbildung symbolisiert S einen Stabdipol, der zur ersten Oberschwingung angeregt wird. Mit dem Empf"anger E, der sich in unmittelbarer N"ahe zu S befindet, weist man durch die darauf angebrachten Gl"ubirnen die Stromst"arke nach.

\begin{enumerate}
  \item Welche Lagebeziehung sollte E bez"uglich S haben, damit der Empfang optimal ist?
  \item Welche L"ange sollte E f"ur ein bestm"ogliches Versuchsergebnis haben?
  \item Skizziere die Helligkeitsverteilung, die sich f"ur die auf E angebrachten Gl"uhbirnen ergibt.
\end{enumerate}
\begin{center}
   \psset{unit=0.4cm}
   \begin{pspicture}(-8,-3)(24,4.5)
      \rput(7.5,4){S}
      \rput(7.5,-2){E}
	  \psline[linewidth=2pt](-6,3.25)(21,3.25)
	  %% 1. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](-6,0.25)
	  %% 2. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](-3,0.25)
	  %% 3. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](0,0.25)
	  %% 4. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](3,0.25)
	  %% 5. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](6,0.25)

	  %% 6. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](9,0.25)
	  %% 7. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](12,0.25)
	  %% 8. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](15,0.25)
	  %% 9. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](18,0.25)
	  %% 10. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](21,0.25)

      \psline[linewidth=2pt](-5.25,0.25)(-3.75,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](-2.25,0.25)(-0.75,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](0.75,0.25)(2.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](3.75,0.25)(5.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](6.75,0.25)(8.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](9.75,0.25)(11.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](12.75,0.25)(14.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](15.75,0.25)(17.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](18.75,0.25)(20.25,0.25)
   \end{pspicture}
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
  \item E und S sollten parallel sein.
  \item E und S sollten diesselbe L"ange haben.
  \item \mbox{}
\begin{center}
   \psset{unit=0.4cm}
   \begin{pspicture}(-8,-3)(24,4.5)
      \rput(7.5,4){S}
      \rput(7.5,-2){E}
	  \psline[linewidth=2pt](-6,3.25)(21,3.25)
	  %% 1. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](-6,0.25)
	  %% 2. Glühlampe
	  \pscircle[fillstyle=ccslope,linestyle=none,slopebegin=yellow,slopeend=white](-3,0){1}
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](-3,0.25)
	  %% 3. Glühlampe
	  \pscircle[fillstyle=ccslope,linestyle=none,slopebegin=yellow,slopeend=white](0,0){2}
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](0,0.25)
	  %% 4. Glühlampe
	  \pscircle[fillstyle=ccslope,linestyle=none,slopebegin=yellow,slopeend=white](3,0){1}
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](3,0.25)
	  %% 5. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](6,0.25)

	  %% 6. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](9,0.25)
	  %% 7. Glühlampe
	  \pscircle[fillstyle=ccslope,linestyle=none,slopebegin=yellow,slopeend=white](12,0){1}
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](12,0.25)
	  %% 8. Glühlampe
	  \pscircle[fillstyle=ccslope,linestyle=none,slopebegin=yellow,slopeend=white](15,0){2}
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](15,0.25)
	  %% 9. Glühlampe
	  \pscircle[fillstyle=ccslope,linestyle=none,slopebegin=yellow,slopeend=white](18,0){1}
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](18,0.25)
	  %% 10. Glühlampe
	  \psdot[dotstyle=otimes,dotscale=5](21,0.25)

      \psline[linewidth=2pt](-5.25,0.25)(-3.75,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](-2.25,0.25)(-0.75,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](0.75,0.25)(2.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](3.75,0.25)(5.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](6.75,0.25)(8.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](9.75,0.25)(11.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](12.75,0.25)(14.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](15.75,0.25)(17.25,0.25)
      \psline[linewidth=2pt](18.75,0.25)(20.25,0.25)
   \end{pspicture}
\end{center}  
\end{enumerate}
}
