\ANG{
\parbox[t]{8cm}{
   Der Spiegel wird um die Achse die senkrecht auf der Zeichenebene steht
   und durch A verl"auft, um den Winkel $\varphi$ gedreht. Um
   welchen Winkel wird der urspr\"{u}nglich reflektierte Lichtstrahl dabei
   gedreht?
}
\parbox[t]{6cm}{
\begin{center}
    \psset{unit=1cm}
    \begin{pspicture}(-2.5,-0.5)(2.5,2.5)
        \psframe[fillstyle=slope,
                 slopebegin=black,
                 slopeend=white,
                 slopeangle=270,
                 linestyle=none](-2.5,0.5)(2.5,0)

        \pnode(-2,1.5){A}
        \pnode(0,0.5){B2}
        \pnode(-1,1){B1}
        \pnode(1,1){C1}
        \pnode(2,1.5){C2}
        \ncline[linewidth=1pt,linecolor=red]{->}{A}{B1}
        \ncline[linewidth=1pt,linecolor=red]{B1}{B2}
%        \Arrows[arrows=->,linecolor=red,arrowsize=0.2](A)(B)
        \ncline[linewidth=1pt,linecolor=red]{->}{B2}{C1}
        \ncline[linewidth=1pt,linecolor=red]{C1}{C2}
%        \Arrows[arrows=->,linecolor=red,arrowsize=0.2](B)(C)
        \psdot[dotstyle=Bo](0,0.5)
        \uput{0.25}[90]{0}(0,0.5){A}
    \end{pspicture}
\end{center}
}
}
\LSG{
\begin{center}
    \begin{pspicture}(-5,-3)(5,6)
        \SpecialCoor
        \psline[linecolor=blue](-5,0)(5,0)
        \psline(0,-3)(0,5)
        \psline[linecolor=red]{->}(-5,5)(0,0)
        \psline[linecolor=red]{->}(0,0)(5,5)

        \psset{linestyle=dashed}
        \rput{15}(0,0){
        \psline[linecolor=blue](-5,0)(5,0)
        \psline(0,-3)(0,5)
        }

        \rput{30}(0,0){
            \psline[linecolor=red]{->}(0,0)(5,5)
        }
        \psset{linestyle=solid}

        \psarc{<->}(0,0){2.5}{90}{135}
        \psarc{<->}(0,0){2.5}{45}{90}
        \psarc{<->}(0,0){4.5}{105}{135}
        \psarc{<->}(0,0){4.5}{75}{105}
        \psarc{<->}(0,0){4.5}{45}{75}
        \psarc{<->}(0,0){3.5}{90}{105}

        \uput{1.5}[112.5]{0}(0,0){$\alpha$}
        \uput{1.5}[67.5]{0}(0,0){$\alpha$}
        \uput{3}[97.5]{0}(0,0){$\varphi$}
        \uput{3.75}[120]{0}(0,0){$\alpha-\varphi$}
        \uput*{3.75}[90]{0}(0,0){$\alpha-\varphi$}
        \uput*{3.75}[60]{0}(0,0){$\xi = 2\,\varphi$}
%        \uput{0.25}[-45]{0}(0,0){A}
%        \uput{0.25}[-45]{0}(0,0){A}
        \psdot[dotstyle=Bo](0,0)
        \uput{0.25}[-45]{0}(0,0){A}
    \end{pspicture}
\end{center}

\begin{enumerate}
  \item Es wird zun\"{a}chst der Spiegel mit zugeh\"{o}rigem Einfallslot, einfallendem Strahl und reflektiertem Strahl mit durchgezogenen Linien gezeichnet.
  \item Nun wird der um den Winkel $\varphi$ gedrehte Spiegel, das um den Winkel $\varphi$ gedrehte Lot und der am gedrehten Spiegel reflektierte Strahl mit gestrichelten Linien gezeichnet.
  \item Der Winkel zwischen einfallendem Strahl und dem Einfallslot wird mit $\varphi$ bezeichnet.
  \item Der Einfallswinkel wird mit $\alpha$ bezeichnet.
  \item Dann ist der Einfallswinkel des Lichtstrahls auf den gedrehten Spiegel $\alpha-\varphi$. Wegen dem Reflexionsgesetz wird dieser unter dem Winkel $\alpha-\varphi$ reflektiert.
  \item Somit ist der Winkel zwischen dem urspr\"{u}nglich reflektierten Lichtstrahl und dem Lichtstrahl, der an dem um den Winkel $\varphi$ gedrehten Spiegel reflektiert wird $2\,\varphi$
        ($\alpha - \varphi + \alpha - \varphi +\xi = 2\,\alpha \quad \Rightarrow \quad \xi = 2\,\varphi$).
\end{enumerate}
}
