\ANG{
   Das Licht eines LASERs der Wellenl"ange $633\,\mathrm{nm}$ f"allt auf ein Gitter, welches sich im Abstand von $2{,}40\,\mathrm{m}$ von einem Beobachtungsschirm befindet.
   Auf dem Beobachtungsschirm, der unten dargestellt ist, befindet sich ein Ma{\ss}stab auf dem das zugeh"orige Interferenzmuster zu beobachten ist. Berechne die Gitterkonstante
   des verwendeten Beugungsgitters.
   \psset{unit=1cm}
   \begin{center}
   \begin{pspicture}(-5,-1)(5,0.5)
      \psline(-5,0)(5,0)
      %% 1cm-Ticks an der Basis
      \multido{\nX=-5+1}{11}{
         \psline(\nX,0)(\nX,-0.2)
      }
      %% 5mm-Ticks an der Basis
      \multido{\nX=-5+0.5}{20}{
         \psline[linewidth=0.25\pslinewidth](\nX,0)(\nX,-0.15)
      }
      %% 1mm-Ticks an der Basis
      \multido{\nX=-5+0.1}{100}{
         \psline[linewidth=0.25\pslinewidth](\nX,0)(\nX,-0.1)
      }
      %% Markierungen an den 1cm-Ticks an der Basis
      \multido{\nX=0+1}{6}{
         \psline(\nX,0)(\nX,-0.2)
         \rput(\nX,-0.5){\nX}
      }

      \multido{\nX=-1+-1,\nY=1+1}{5}{
         \psline(\nX,0)(\nX,-0.2)
         \rput(\nX,-0.5){\nY}
      }
      \pscircle[linecolor=red,fillstyle=solid,fillcolor=red](-4,0){0.1}
      \pscircle[linecolor=red,fillstyle=solid,fillcolor=red](-2,0){0.1}
      \pscircle[linecolor=red,fillstyle=solid,fillcolor=red](0,0){0.1}
      \pscircle[linecolor=red,fillstyle=solid,fillcolor=red](2,0){0.1}
      \pscircle[linecolor=red,fillstyle=solid,fillcolor=red](4,0){0.1}
   \end{pspicture}
   \end{center}
}
\LSG{
$d=\dfrac {633\cdot10^{-9}\,\mathrm{m}} {\sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{0{,}020}{2{,}40}\right)\right)}=76\cdot10^{-6}\,\mathrm{m}$
}
