\ANG{
    Ein Bimetallstreifen besteht bekanntlich aus zwei d"unnen Metallstreifen unterschiedlichen Materials,
    die bei einer Temperatur von $20^{\circ}\mathrm{C}$ gleiche L"ange haben und aufeinander genietet sind.

	\parbox[t]{0.5\linewidth}{
        Der nebenstehend abgebildete Bimetallstreifen wird stark erhitzt und biegt sich nach unten durch. 
        Aus welchen Materialien kann der Bimetallstreifen bestehen, wenn die folgenden L"angenausdehnungskoeffizienten
        $\alpha$ bekannt sind?
        }
        \parbox[t]{0.5\linewidth}{
            \begin{center} 			
                \begin{pspicture}(0,-1)(6,0.5) 				 
                    \psframe(0,-0.75)(6,0) 				 
                    \psframe[fillstyle=solid, fillcolor=lightgray](0,0)(6,0.75) 				
                    \rput(3,0.375){Material 1}
                    \rput(3,-0.375){Material 2}
                \end{pspicture}
            \end{center}
        }
        
		\begin{tabular}{|l|r|}\hline 		
            \rule{0mm}{5mm}Material & $\alpha$ in $10^{-6}/\mathrm{K}$ \\ \hline\hline 		
            \rule{0mm}{4mm}Kupfer & $16{,}8$ \\ \hline
            \rule{0mm}{4mm}Nickel & $12{,}8$ \\ \hline
            \rule{0mm}{4mm}Wolfram & $4{,}3$ \\ \hline
            \rule{0mm}{4mm}Zink & $27$ \\ \hline
        \end{tabular}
}
\LSG{
    Wenn sich der Streifen nach unten durchbiegt, muss das Material 1 einen gr"o"seren L"angenausdehnungskoeffizienten haben als das Material 2.
    Somit sind folgenden Kombinationen denkbar:

    \begin{tabular}{|c|c|} \hline 			 
        \rule[-2mm]{0mm}{7mm}Material 1 & Material 2 \\ \hline\hline 			
        \rule{0mm}{5mm}Zink & Kupfer \\ \hline
        \rule{0mm}{5mm}Zink & Nickel \\ \hline
        \rule{0mm}{5mm}Zink & Wolfram \\ \hline
        \rule{0mm}{5mm}Kupfer & Nickel \\ \hline
        \rule{0mm}{5mm}Kupfer & Wolfram \\ \hline
        \rule{0mm}{5mm}Nickel & Wolfram \\ \hline 		
    \end{tabular}
}
