\ANG{
In der untenstehenden Abbildung ist die spektrale Leistungsverteilung zweier schwarzer K"orper
abgebildet. Die Werte sind pro Fl"acheninhalt in der Einheit $10^4\,\mathrm{W}$ aufgetragen.
Die untere Kurve geh"ort zu einem schwarzen K"orper mit einer Oberfl"achentemperatur von 4200 K.
Die obere Kurve geh"ort zur Sonne.
Berechne unter Verwendung des Wienschen Verschiebungsgesetzes die Oberfl"achentemperatur der Sonne.
\begin{center}
\begin{pspicture}(-1,-1)(3,7)
   \psset{arrowinset=0,
          xAxisLabel=$\frac{\lambda}{\mathrm{mu}\mathrm{m}}$,
          yAxisLabel=$\frac{K\left(\lambda, T\right)}{10^4\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{\mu}\mathrm{m}}$,
          xAxisLabelPos={1.5,-20},
          yAxisLabelPos={-0.25,60}
   }
   \begin{psgraph}[axesstyle=frame,
                   xticksize=120,
                   yticksize=3,
                   xsubticks=5,
                   ysubticks=5,
                   subticksize=1,
                   %%subticklinestyle=dotted,
                   Dx=0.2,
                   Dy=20,
                   dotsep=.5pt](3,120){0.9\linewidth}{6cm}
                   %%\psset{yunit=0.5mm}
      \psplot[plotpoints=500,linecolor=black]{0.1}{3}{499.2 x 5 exp div 1 2.7182 14.39 4.2 x mul div exp 1 sub div mul}
      \psplot[plotpoints=500,linecolor=black]{0.1}{3}{499.2 x 5 exp div 1 2.7182 14.39 5.8 x mul div exp 1 sub div mul}
       {\tiny
          \psset{linewidth=.5pt}
          %%\rput[lb](1.95,4.0){$3200\mathrm{K}$}
          %%\psline(2.0,4.0)(2.0,1.84)
       }
   \end{psgraph}
\end{pspicture}
\end{center}
}
\LSG{
5800 K.
}
