\ANG{
Tachograph

%\vspace{-4ex}
\begin{center}
\EPSBASIS{03jllinfunk003_Tachoscheibe1}{12cm}{}
%\centerline{Abb.~1: }
\end{center}
%\vspace{-6ex}

Um 6.30~Uhr startet Fernfahrer Herbert K. seinen 40-Tonner und fährt vom Hof der Spedition, für die er arbeitet.
Mit durchschnittlich 50\,$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ steuert er seinen LKW durch den beginnenden Berufsverkehr zu einem Elektrogroßhandel, den er um 7.15~Uhr erreicht. Dort angekommen, parkt er sein Fahrzeug und fängt an, es mit 62~Kühlschränken und 27~Spülmaschinen zu beladen. Nach ca. 40~Minuten hat Herbert K. seinen Lastzug beladen, alle Formalitäten erledigt und startet zur nahe gelegenen Autobahn. Mit den vorgeschriebenen 80\,$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ fährt er Richtung Süden. Um 9.00 Uhr hält er für ein zweites Frühstück an einer Raststätte an. Da er dort seinen Freund Karl trifft, dauert es 50~Minuten, bis er endlich weiter fährt. Mit durchschnittlich 65\,$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ erreicht er nach 2,5~Stunden die Autobahnausfahrt, an der er die Autobahn verlässt. Jetzt dauert es noch 20~Minuten, da er im Durchschnitt nur 20\,$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ fahren kann, bis er sein Ziel erreicht. (Aus: Segeberger Zeitung vom 09.09.1999)

\begin{enumerate}
\item[a)] Wie sieht die Tachoscheibe von Fernfahrer Herbert K. aus? Trage deine Werte in die leere Tachoscheibe ein.
\item[b)]	Überlege dir selbst eine Geschichte und zeichne dazu einen passenden Fahrtenverlauf.
\end{enumerate}

%\vspace{-4ex}
\begin{center}
\EPSBASIS{03jllinfunk003_Tachoscheibe2}{12cm}{}
%\centerline{Abb.~2: }
\end{center}
%\vspace{-6ex}

{\bf Legende zur Tachoscheibe} \\
Ungleichmäßige Öffnung in der Mitte bewirkt eindeutiges Mitführen der eingelegten Tachoscheibe. \\
\\
Angaben in der Mitte: Name des Fahrzeugführers, Abfahrtsort, Bestimmungsort, Abfahrtstag, Ankunftstag, Amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
Kilometerstand bei der Ankunft, Kilometerstand bei der Abfahrt, gefahrene Kilometer. \\
\\
1. Kreisring mit zackigen Ausschlägen: Kilometeraufschrieb \\
Jeder Ausschlag entspricht 5 gefahrenen Kilometern, also  einmal hoch und runter bedeutet 10 gefahrene Kilometer.
Dieser Teil dient der Kontrolle, ob alle gefahrenen Kilometer fortlaufend mit offiziell vorgelegten Tachoscheiben dokumentiert werden. 
Eine Tachoscheibe muss an die folgende lückenlos anschließen. \\
\\
Symbole für die Tätigkeiten:
\begin{center}
\begin{tabular}{cccc}
\EPSBASIS{03jllinfunk003_Tachoscheibe3}{1cm}{} & \EPSBASIS{03jllinfunk003_Tachoscheibe4}{1cm}{} & \EPSBASIS{03jllinfunk003_Tachoscheibe5}{1cm}{} & \EPSBASIS{03jllinfunk003_Tachoscheibe6}{2cm}{} \\
Lenkzeit & Arbeitszeit & Mitfahrzeit & Ruhezeit \\
\end{tabular}
\end{center}
}

\LSG{
\mbox{}
}
