\ANG{
Echolot \\
Beim Echolot sendet man Schallwellen auf den Meeresgrund. Bei einer Wassertiefe von 1480~m benötigen die Schallwellen für die Entfernung vom Echolot zum Meeresboden zwei Sekunden. Bei einer Wassertiefe von 2960~m benötigen sie dann vier Sekunden.

%\vspace{-4ex}
\begin{center}
\EPSBASIS{03jllinfunk005_Echolot}{5cm}{}
\end{center}
%\vspace{-6ex}

\begin{enumerate}
\item[a)] Ein Echolot hat bei fünf Messungen in einem Abstand von 50~m nach folgenden Zeiteinheiten die vom Meeresboden zurückkehrenden Schallwellen aufgezeichnet:
\begin{center}
\begin{tabular}{ccccc}
nach 1,5~s & nach 1,2~s & nach 2~s & nach 1,1~s & nach 0,9~s \\
\end{tabular}
\end{center}
Kannst du einen Verlauf des Meeresbodens zeichnen (Maßstab 1:1000)?
\item[b)]	Ein Echolot hat folgende Tiefen des Meeresboden gemessen: 740~m, 1776~m, 1184~m, 2664~m.
Gib die dazugehörigen Zeiten an.
\item[c)] Nach welcher Funktionsgleichung sendet das Gerät?
\item[d)] Zeichne einen Graphen mit geeigneter Achseneinteilung.
\end{enumerate}
}

\LSG{
\mbox{}
}
