%
% 
\ANG{
{\bf Geobrett}

Man schneidet aus einem St"uck dicken Kartons ein Rechteck der Gr"o"se 
$16\,\mathrm{cm} \times 9\,\mathrm{cm}$ aus. Dann sticht man mit Hilfe eines 
Nagels $10$ L"ocher und kennzeichnet sie wie folgt:

Version1:
\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhkonstr010p1} 
\end{center}

Version2:
\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{04mhkonstr010p2} 
\end{center}

Von der R"uckseite werden nun "`Briefklammern"' durch diese L"ocher gesteckt, in 
dem der eine "`Klammerarm"' umgeknickt wird.

Mit Hilfe unterschiedlich langen Gummis kann man jetzt Vierecke und Dreiecke 
um den anderen Klammerarm spannen.
}
